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Преимущества:
· Три сервопривода могут автоматически задавать длину пакета (в пределах до 400 мм) для осуществления автоматической упаковки материала. Устройство может автоматически определять позицию материалов, посредством определения основной точки продукта. 
· Интерфейс «Человек-машина» является довольно удобным и быстрым для установки параметров. Вы можете сохранять и выбирать уже сохраненные параметры в зависимости от размеров и иных характеристик продукции. 
· Оборудование оснащено функцией самодиагностики. Ошибка может быть устранена посредством всего одного действия.
· Фотоэлемент высокой чувствительности с отслеживанием цвета, цифровое определение позиции пайки и обрезки, позволяют осуществлять пайку и обрезку с предельной точностью.
· ПИД-регулятор, не зависящий от температуры, является пригодным для осуществления упаковки различных материалов.
· Функция остановки; нож не прилипает к пакету; отсутствие отходов.
· Система передачи/трансмиссии является простой, надежной и удобной в обращении.
· Весь контроль осуществляется посредством программы. Корректировка функционирования осуществляет быстро и легко. Есть возможность обновления и усовершенствования технологии. Все вышеописанное позволяет системе соответствовать самым строгим требованиям, применяемым к «умному» оборудованию производства. 

Технические характеристики:
· Длина пакета: ≤ 400 мм.
· Ширина пакета: 100-165 мм.
· Высота продукта: макс. 55 мм.
· Ширина плёнки: макс. 360 мм.
· Диаметр рулона: макс 320 мм.
· Скорость упаковки: 40-230 (1-20).
· Питание: 220 В, 50/60 Гц, 2,4 кВт.
· Размер оборудования: 4050*750*1450 мм.

Конфигурация: 
· Сенсорный экран.
· Сервопривод.
· Сервоконтроллер.
· Неконтактный датчик.
· Оптоэлектронный переключатель.
· Термоотсек.
· Твердотельное реле.
· [bookmark: _GoBack]Вспомогательное реле.

Применяемые материалы: 
Подходящие для тепловой сварки ПВХ, ДОПП, ОПП, неориентированный ПП, ПЭТ алюминиевая пленка, алюминиевая пленка, бумажная пленка, клей для бумаги и иные однослойные или многослойные диализируемые материалы, пригодные для тепловой сварки/пайки.

image1.jpeg




