Плоскошовная (распошивальная) Pegasus W562PC/D322 Series

Промышленная высокоскоростная полуавтоматическая трехигольная пятиниточная
[image: D:\Сайты\Senat.by\Pegasus\Плоскошовки\W562PC.jpg]распошивальная машина с плоской платформой с верхним и нижним застилом и встроенным сервомотором для подгибки низа трикотажных изделий, сшивания изделий встык или внахлест, распошив оверлочного шва.

Машины серии W500PC разработаны с применением технологии «Масляного барьера». 


Дополнительные функции:

· PL - устройство подъема прижимной лапки (пневматическое).
· LC - устройство для сбора обрези (пневматическое).


Техническе характеристики:
· Скорость шитья: до 4 000 об./мин.
· Прямой привод.
· Количество игл: 3
· Количество нитей: 5
· Вес: 57,5 кг


Ультрасовременная технология «Масляного барьера»:

· [bookmark: _GoBack]Механизм игловодителя оснащен специальными масляными заглушками и втулками, которые создают «масляный барьер» и предотвращают протекание масла и образование пятен на изделиях. 
· Масляный барьер исключает падение даже одной капли масла с механизма игловодителя и сопутствующих деталей во время работы машины, а также при остановке машины на ночь.
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