
Плоскошовная (распошивальная) машина Pegasus
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[image: W500]Четырёхигольная шестиниточная плоскошовная машина с верхним застилом для широкого спектра швейных операций.

Машины серии W500PV разработаны с применением технологии «Масляного барьера». 


Применение:

· Сшивание изделий встык или внахлёст.
· Шитьё эластичных и трикотажных тканей (спортивная одежда, нижнее белье, футболки и др.).


Технические характеристики:

· Максимальная скорость шитья - до 6000 об./мин.
· Длина стежка - до 4,4 мм.
· Высота подъема лапки: 6,3 мм.
· Величина дифференциальной подачи: 0,5-1,3.
· Автоматическая смазка.
· Расстояние между крайними иглами: 6 мм.
· Вес: 53 кг


Преимущества:

· Тихая работа.
· Отсутствие вибраций.
· Красивый ровный стежок с плотным застилом.
· Простая и удобная регулировка стежка.
· Специальный предохранитель иглы уберегает её от контакта с петлителем и защищает от поломки.
· Машина оснащена дифференциальным механизмом подачи материала с возможностью тонкой регулировки хода реек и централизованной автоматической системой смазки.
· Японские комплектующие.


Ультрасовременная технология «Масляного барьера»:

· Механизм игловодителя оснащен специальными масляными заглушками и втулками, которые создают «масляный барьер» и предотвращают протекание масла и образование пятен на изделиях. 
· Масляный барьер исключает падение даже одной капли масла с механизма игловодителя и сопутствующих деталей во время работы машины, а также при остановке машины на ночь.
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