
Плоскошовная (распошивальная) машина Pegasus
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[image: W500]Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина с плоской платформой, оригинальной системой обрезки нити и нитеотводчиком (вайпером), подъемом лапки и прямым приводом для широкого диапазона швейных операций. 

Машины серии W500PV разработаны с применением технологии «Масляного барьера». 


Применение:

· Подгибка низа трикотажных изделий.
· Сшивание изделий встык или внахлёст.
· Распошив оверлочного шва.
· Шитьё воротников, манжет, эластичных и трикотажных тканей.


Технические характеристики:

· Максимальная скорость шитья - до 6000 об./мин.
· Длина стежка - до 4,4 мм.
· Высота подъема лапки: 6,1 мм.
· Величина дифференциальной подачи: 0,5-1,3.
· Автоматическая смазка.
· Расстояние между крайними иглами: 5,6 мм.
· Дополнительно возможные межигольные расстояния: 3,2 мм; 4,0 мм; 4,8 мм; 6,4мм.
· Вес: 53 кг


Преимущества:

· Прямой привод.
· Нитеотводчик (вайпер).
· Система обрезки нити.
· Автоматический подъём лапки.
· Простая регулировка хода игловодителя в зависимости от толщины используемых материалов.
· Удобное положение петлителя, которое упрощает заправку нити.
· Простая и точная регулировка положения петлителя.
· Японские комплектующие.


Ультрасовременная технология «Масляного барьера»:

· Механизм игловодителя оснащен специальными масляными заглушками и втулками, которые создают «масляный барьер» и предотвращают протекание масла и образование пятен на изделиях. 
· Масляный барьер исключает падение даже одной капли масла с механизма игловодителя и сопутствующих деталей во время работы машины, а также при остановке машины на ночь.
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