

[bookmark: _GoBack]Плоскошовная (распошивальная) машина Pegasus W562PV-02GХ356

[image: W500]Промышленная трехигольная пятиниточная распошивальная машина с плоской платформой и нижним раскладчиком нити для окантовки косой бейкой и других швейных операций

Машины серии W500PV разработаны с применением технологии «Масляного барьера». 



Технические характеристики:

· Максимальная скорость шитья - до 6000 об./мин.
· Длина стежка - до 4,4 мм.
· Высота подъема лапки: 6,1 мм.
· Величина дифференциальной подачи: 0,5-1,3.
· Автоматическая смазка.
· Расстояние между крайними иглами: 5,6 мм.
· Дополнительно возможные межигольные расстояния: 3,2 мм; 4,0 мм; 4,8 мм; 6,4мм.
· Вес: 53 кг


Преимущества:

· Прямой привод.
· Нитепритягиватель.
· Автоматический подъём лапки.
· Усовершенствованная масляная заглушка втулки игловодителя.
· Простая регулировка хода игловодителя в зависимости от толщины используемых материалов.
· Простая и точная регулировка положения петлителя, а также удобное положение петлителя, которое упрощает заправку нити.
· Циркуляция масла осуществляется масляным насосом. В контуре циркуляции установлен масляный фильтр.
· Японские комплектующие.


Ультрасовременная технология «Масляного барьера»:

· Механизм игловодителя оснащен специальными масляными заглушками и втулками, которые создают «масляный барьер» и предотвращают протекание масла и образование пятен на изделиях. 
· Масляный барьер исключает падение даже одной капли масла с механизма игловодителя и сопутствующих деталей во время работы машины, а также при остановке машины на ночь.
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