Плоскошовная (распошивальная) машина
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Трехигольная пятиниточная плоскошовная машина с плоской платформой, правосторонним ножом обрезки края материала для притачивания эластичной тесьмы и кружев.
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Технические характеристики:

· Межигольное расстояние: 5,6 мм.
· Максимальная длина стежка: 3,3 мм.
· Величина дифференциальной подачи: 0,5-1,3. 
· Высота подъема лапки: 5 мм.
· Максимальная скорость шитья: 5000 об./мин.
· Автоматическая смазка.
· Электрическое приспособление для подгибки.
· Нож для обрезки края (FT) - обрезает край материала в процессе втачивания тесьмы или настрачивания эластичной ленты, благодаря чему край ткани получается равномерным и аккуратным.




Преимущества:

· Плоскошовная машина повышенной надежности.
· Маслозащитные барьеры предотвращают протекание и разбрызгивание масла как во время работы, так и при остановке машины на ночь.
· Специальный предохранитель иглы защищает от возможного контакта с петлителем, что предотвращает поломку иглы.
· Удобная регулировка дифференциальной подачи и длины стежка.
· Регулировка длины стежка при помощи специальной кнопки.
· Механизм натяжения, раскладчик нити и петлители сконструированы так, что позволяют работать с различными нитками.
· Механизмом подачи материала с возможностью тонкой регулировки хода реек. Регулировка коэффициента дифференциальной подачи может выполняться непосредственно во время работы с помощью рычага. 
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