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[image: D:\Сайты\Senat.by\Pegasus\Плоскошовки\W600PC.jpg]Промышленная высокоскоростная трехигольная пятиниточная распошивальная машина с цилиндрической платформой с верхним и нижним застилом и встроенным сервомотором шитья эластичных и трикотажных тканей (спортивная одежда, футболки, нижнее белье, воротники, манжеты).
Машины серии данной разработаны с применением технологии «Масляного барьера».


Дополнительные функции:
PL - устройство подъема прижимной лапки (пневматическое).
LC - устройство для сбора обрези (пневматическое).




Технические характеристики:

· Максимальная скорость шитья - до 5000 об./мин.
· Длина стежка: 2,5-4,4 мм.
· Высота подъема лапки: 6,2 мм.
· Автоматическая смазка.
· Расстояние между крайними иглами: 5,6 мм.
· Швейные операции: подгибка низа трикотажных изделий, сшивания изделий встык или внахлест, распошив оверлочного шва
· Вес: 53 кг


Преимущества:

· Прямой привод.
· Игольные комплекты идентичны комплектам для серий W600P и W1600P. 
· Автоматический подъём лапки.
· Простая регулировка хода игловодителя в зависимости от толщины используемых материалов.
· Простая и точная регулировка положения петлителя, а также удобное положение петлителя, которое упрощает заправку нити.
· Дизайн платформы упрощает процесс размещения и перемещения изделия по цилиндру.


Ультрасовременная технология «Масляного барьера»:

· Механизм игловодителя оснащен специальными масляными заглушками и втулками, которые создают «масляный барьер» и предотвращают протекание масла и образование пятен на изделиях. 
· Масляный барьер исключает падение даже одной капли масла с механизма игловодителя и сопутствующих деталей во время работы машины, а также при остановке машины на ночь.
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