Гладильный стол Rotondi 2500 Series

Прямоугольный гладильный стол с пропариванием снизу для трикотажных изделий, к которым не применяется механическое воздействие, с наддувом и отсосом.

Преимущества:
· Таймер для пропаривания, паузы и вакуума.
· Поверхность с уклоном 6-12 оС для удобства оператора.
· Четырёхслойная обивка.

Возможные варианты:
· 2510: размеры гладильной поверхности - 130х80 см, мощность вакуума - 0,75 НР + стол для подключения к центральной паровой системе.
· 2520: размеры гладильной поверхности - 160х80 см, мощность вакуума - 0,75 НР + стол для подключения к центральной паровой системе.
· 2530: размеры гладильной поверхности - 180х90 см, мощность вакуума - 0,75 НР + стол для подключения к центральной паровой системе.
· 2540: размеры гладильной поверхности - 130х80 см, мощность вакуума - 0,75 НР + встроенный автономный электрический парогенератор (24 литра, 12 кВт).
· 2550: размеры гладильной поверхности - 160х80 см, мощность вакуума 0,75 НР + встроенный автономный электрический парогенератор (24 литра и мощностью 12 кВт).
· 2560: размеры гладильной поверхности - 180х90 см, мощность вакуума 0,75 НР + встроенный автономный электрический парогенератор (24 литра и мощностью 12 кВт).

Характеристики:
Объём бойлера: 24 л.
Мощность всасывания: 600 Вт.
Давление пара: 4,5 Bar.
Напряжение: 230 В.
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