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Утюжильный стол с поворотом на 10 оС для раскрытия шаговых боковых швов брюк в межпроцессной обрработке.

Преимущества:
· Электрический наргев.
· Электропаровой утюг ЕС-7 с PTFE паровым шлангом.
· Вакуумный отсос на 600 Вт.
· Пневматическое устройство натяжения брючин с механическим регулятором давления.
· Питание 220 В.
· Устройство для подвеса утюга.
· Силиконовый коврик под утюг.
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