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Промышленная прямострочная машина челночного стежка с боковым ножом обрезки края материала, обрезкой и закрепкой нити. Оснащена прямым приводом, позиционером иглы и электронными функциями шитья с заданным количеством стежков. Предназначена для шитья воротников, клапанов карманов, а также для других операций, в которых необходима обрезка края материала.
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Основные преимущества:
· Предназначена для шитья рубашек, детской одежды, униформы, постельного белья, штор
· Возможность отключения ножа и использовать машину для обычного шитья.
· Стабильно качественное шитье даже на максимальной скорости.

Технические характеристики:
· Длина стежка - 4 мм.
· Высота подъема лапки - 12 мм.
· Автоматическая смазка.
· Максимальная скорость шитья - 3500 об./мин.
· Программирование операций: обрезка нити, автозакрепка, позиционирование иглы, программирование количества стежков.
· Базовая ширина обрезки - 4,8 мм (3/16).
· Возможные расстояния от иглы до кромки 3,2 мм (1/8); 6,4 мм(1/4) - сменные комплекты входят в ЗИП к каждой машине. 
· Тип иглы - DBx1 №90 (65-90). 
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