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Ленточная раскройная машина с воздушной подушкой, регулировкой скорости и магнитным уловителем ленты для точного раскроя хлопковых, шерстяных, льняных, шелковых, искусственных тканей, а также кожи, поролона и трикотажа. Машина оснащена вариатором скорости для плавной регулировки скорости ленты, магнитным уловителем ленты для безопасности оператора, воздушной подушкой, облегчающей перемещение крупногабаритных деталей по столу раскройной машины и заточным устройством, которое можно использовать непосредственно в процессе работы.


Основные преимущества:

· Раскройная машина является удобным в работе, высокопроизводительным устройством, обеспечивающим самую высокую точность раскроя.
· Система воздушной подушки значительно облегчает раскрой материалов, позволяя легко перемещать настил по столу.
· Вариатор скорости позволяет устанавливать нужную скорость вращения ленты в зависимости от типа разрезаемой ткани.
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Технические характеристики:

· Высота настила: 250 мм
· Параметры ножа: 0,45х10х4560 мм
· Размер стола: 1500х2400 мм
· Вылет рукава: 1200 мм
· Напряжение: 220 В
· Вес: 600 кг
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