Ручной механический пресс Sentex GC-M для дублирования и термопечати.

Преимущества:
· [bookmark: _GoBack]Цифровой высокоточный контроль температуры и времени.
· Равномерное давление пресса во время работы предотвращает появление складок.
· Алюминиевый нагревательный элемент с тефлоновой поверхностью.
· Возможна замена нагревательных элементов.
· Простота и удобство в эксплуатации.
 
Технические характеристики: 
· Напряжение: 220 В.
· Температура: 50-220 оС.
· Временная задержка: 1-99 сек.

Возможные варианты:
GC-M38: мощность - 2,2 кВт; размер рабочей поверхности - 38х38 см; вес (нетто/брутто) - 35/38 кг.
GC-M50: мощность - 3 кВт; размер рабочей поверхности - 40х50 см; вес (нетто/брутто) - 45/51кг.
GC-M62: мощность - 3,2 кВт; размер рабочей поверхности - 38х62 см; вес (нетто/брутто) - 45/51 кг.
GC-M82: мощность - 4 кВт; размер рабочей поверхности - 38х82 см; вес (нетто/брутто) - 65/72 кг.
GC-M92: мощность - 4,2 кВт; размер рабочей поверхности - 40х92 см; вес (нетто/брутто) - 75/97 кг.
GC-M110: мощность - 4,6 кВт; размер рабочей поверхности - 40х110 см; вес (нетто/брутто) - 85/110 кг.
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