Игла SMx1014B (MY1014B)

[bookmark: _GoBack]Игла для швейных машин цепного стежка типа «флэтлок».

Диаметр колбы: 1.48 мм.
Длина иглы: 39.00 мм.
Длина колбы: 15.0 мм.

R - стандартное нормальное шарообразное острие стандартной формы применяют для лёгкие ткани, тонких материалов с покрытием и многослойных текстильных материалах.

SES - небольшое шарообразное острие иглы для легких и средних трикотажных тканей, средней и тяжелой джинсовой ткани.

SUK - среднее шарообразное острие применяют для эластичных трикотажных тканей средней плотности, джинсы и рыхлого трикотажа.



Производители, иглы которых имеются в наличии:
· ORGAN (Япония);
· GROZ-BECKERT (Германия);
· SCHMETZ (Германия);
· ORANGE (Корея); 
· FLYING TIGER (Китай).




Витебск: +375 (212) 60-60-14; +375 (29) 219-31-45
Минск: +375 (33) 388-44-10
Брест: +375 (29) 286-96-41
Гомель: +375 (33) 640-00-44
Гродно: +375 (33) 390-41-32
Могилёв: +375 (33) 390-12-90

