Раскройный нож Jack JK-T3 1168W


Вертикальный сабельный раскройный нож.

Преимущества: 
· Точность раскроя.
· Автоматическая заточка.
· Удобство использования за счет опорной подставки с роликами.


Применение: для любых видов материалов


Технические характеристики:

	Название модели
	JK-T3 (8") 1168W
	JK-T3 (10") 1168W
	[bookmark: _GoBack]JK-T3 (12") 1168W

	Длина ножа
	8 дюймов
	10 дюймов
	12 дюймов

	Высота резки
	160 мм
	210 мм
	260 мм

	Напряжение
	220 В

	Частота тока
	50 Гц

	Мощность двигателя
	1168 Вт

	Скорость вращения
	2700 об./мин.

	Вес (брутто/нетто)
	17/14 кг
	21/19 кг
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