Гладильный стол Rotondi 1980 Series

Прямоугольный гладильный стол с вакуумным отсосом и электрическим нагревом рабочей поверхности (без утюга и парогенератора).

Преимущества:
· Мощный отсос.
· Вентилятор.
· Трёхслойная обивка высокого скольжения позволяет передвигать ткань без усилий.
· Силиконовая подставка под утюг.
· Электрический нагрев рабочей поверхности.

Возможные варианты:
· 1980 - стандартная комплектация.
· 1980/AC - стандартная комплектация + автономный встроенный электрический парогенератор на 4 литра.
· 1980/S - стандартная комплектация + поддув (требуется подключение к централизованному воздуху).
· 1980/SC - стандартная комплектация + поддув и встроенный парогенератор.

Характеристики:
Размер рабочей поверхности: 130 х 65 см.
Мощность всасывания: 600 Вт.
Мощность нагрева рабочей поверхности: 800 Вт.
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