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Утюжильный стол для раскрытия шагового и бокового шва брюк в межпроцессной обработке.

Преимущества:
· Электрический обогрев поверхности стола.
· Регулировка высоты стола.
· Независимая ручная регулировка вакуума и воздуходувки.
· Возможность правого или левого глажения.
· Форма для удаления пятен из нержавеющей стали.
· Вакуумный отсос воздуха.
· Силиконовый коврик под утюг.
· Пневматическое устройство для натяжения брючин с механическим регулятором давления.
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