Гладильный стол Rotondi 3000

[bookmark: _GoBack]Универсальный гладильный стол с отсосом и наддувом.

Преимущества:
· Паронагреваемая гладильная поверхность.
· Противотепловая подушка.
· Подвеска для обрабатываемых изделий.
· Устройство для подвеса парового шланга и электрокабеля утюга.
· Автоматическое отключение отсоса и наддува на неиспользуемой поверхности.
· Силиконовая четырёхслойная обивка со вспененным материалом.
· Силиконовая подставка под утюг.

Характеристики:
Общая мощность: 1,1 кВт
Мощность всасывания: 0,37 кВт.
Давление пара: 4,5 Bar.
Напряжение: 230 В.
Вес (нетто/брутто): 120/135 кг
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