Гладильный стол Rotondi 388 Series

Консольный гладильный стол с вакуумным отсосом и электрическим нагревом рабочей поверхности.

Преимущества:
· Мощный отсос (0,6 кВт - 0,8 лс).
· Силиконовая подставка для утюга.
· Форма с электрическим нагревом.
· Подвеска с для одежды.
· Трёхслойная обивка.

Возможные варианты:
· 388/A - гладильный стол с отсосом.
· 388/AC - гладильный стол с отсосом и встроенным парогенератором.
· 388/S - гладильный стол с отсосом и наддувом (требуется подключение к централизованному воздуху).
· 388/SM - гладильный стол с отсосом и наддувом (наддув + дополнительный электромотор).
· 388/SC - гладильный стол с отсосом, наддувом и встроенным парогенератором.

Характеристики:
Длина рабочей поверхности: 120 см.
Ширина рабочей поверхности: 40 см
Мощность: 1,4 кВт
Напряжение: 230 В.
Вес (нетто/брутто): 60/70 кг.
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