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Электрический утюг без пара из нержавеющей стали для глажения подкладки и пиджаков без подкладки.


Преимущества: 

· Подошва из нержавеющей стали.
· Подошва утюга стандартной формы.
· Деревянная эргономичная ручка.
· Неломающийся электрический кабель.
· Термостат.



Характеристики: 

Размер подошвы: 19,2 х 11,4 см.
Мощность: 1250 Вт.
Напряжение: 220 В.
Длина электрического кабеля: 2,5 м.
Вес: 1,25 кг.
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