Утюг Rotondi EC-289/1

Электропаровой утюг с регулировкой температуры


[bookmark: _GoBack]Преимущества: 

· Антиласовая анодированная поверхность.
· Деревянная эргономичная ручка.
· Силиконовый паровой шланг.
· Электрическая вилка.
· Защитная пластина от попадания пара на руку.
· Пар проходит по поверхности утюга серпантином.



Характеристики: 

Размер подошвы: 20,7 х 10,3 см.
Мощность: 1100 Вт.
Напряжение: 220 В.
Длина электрического кабеля: 2,5 м.
Вес: 1,6 кг.
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