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Электрический паровой утюг для глажения швейных изделий из лёгких и лёгко-средних материалов.


Преимущества: 

· Полированная гладильная поверхность.
· Деревянная эргономичная ручка.
· Силиконовый паровой шланг.
· Электрическая вилка.
· Защитная пластина от попадания пара на руку.



Характеристики: 

Размер подошвы: 20,7 х 10,3 см.
Мощность: 1100 Вт.
Напряжение: 220 В.
Длина электрического кабеля: 2,5 м.
Вес: 1,55 кг.
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