Парогенератор Rotondi MINI 3

Профессиональный парогенератор с утюгом для ателье.

Преимущества:
· Хромированный корпус.
· Бойлер из стали. 
· Регулятор количества подачи пара. 
· Пробковая ручка утюга позволяет работать длительное время не скользя в руке.
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Объём бойлера: 3,2 литра
Заправочный объём: 2,15 л
Напряжение: 220 В
[bookmark: _GoBack]Мощность ТЭНа: 1300 Вт
Мощность утюга: 800 Вт
Рабочее давление: 2,7-2,8 бар
Максимальное давление: 5 бар
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