[bookmark: _GoBack]Парогенератор Rotondi MINI 5

Промышленный парогенератор с утюгом заливного типа для небольших ателье, гостиниц, ресторанов, а также для использования в домашних условиях.


Преимущества:
· Профессиональный утюг с пробковой ручкой.
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Характеристики: 
Объём бойлера: 5 л
Заправочный объём: 3,8 л
Напряжение: 220 В
Мощность ТЭНа: 2000 Вт
Мощность утюга: 800 Вт
Рабочее давление: 3 бар
Максимальное давление: 5 бар
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