[bookmark: _GoBack]Утюг Rotondi PA/L (PA/U)

Электрический утюг для глажения подкладки и доводочных операций для пиджаков без подкладки.

Преимущества:
· Электрический нагрев подошвы.
· Закруглённая форма подошвы.
· Защитный термостат.
· Пластиковая ручка.
· Электрическая вилка.



Характеристики:
Размер подошвы: 20 х 11,2 (20,8 х 13,2) см.
Мощность: 900 (1250) Вт
Напряжение: 220 В.
Вес: 1,8 кг.
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