Гладильный стол Rotondi PVT-30 Series

Базовый гладильный стол с отсосом, наддувом и пропариванием.

Преимущества:
· Гладильная поверхность с подогревом.
· Трёхслойный чехол.
· Силиконовая подставка для утюга.
· Полка для одежды.

Возможные варианты:
· PVT-30 - электрический нагрев, вакуумный отсос, термостат для регулировки температуры, силиконовая подставка под утюг.
· PVT-31 - электрический нагрев, вакуумный отсос, термостат для регулировки температуры, электропаровой утюг, силиконовая подставка под утюг, пружинный держатель парового шланга.
· PVT-38 - встроенный парогенератор (8 л, 4 кВт), автоматический контроль уровня воды в бойлере, водяной насос, электрический нагрев, вакуумный отсос, электропаровой утюг, пружинный держатель парового шланга, силиконовая подставка под утюг.


Характеристики:
Мощность стола: 0,8 кВт
Мощность всасывания: 0,37 кВт.
Мощность утюга: 0,8 кВт
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