Спрей-смазка SIL VASS


Спрей-смазка для смазки различных поверхностей деталей машин, например, челноков. Она легко проникает в труднодоступные места, снижает трение. 

Для профессионального использования!
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Объем: 400 мл.
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Свойства:

· снижает трение и увеличивает износостойкость деталей машин;
· обеспечивает плавное скольжение движущихся механизмов;
· на основе вазелинового масла;
· не содержит растворителя;
· без цвета;
· без запаха;
· не разрушает озоновый слой;
· не оставляет масляных пятен.



Способ применения: 

· Встряхнуть аэрозоль перед применением. 
· Распылить продукт на расстоянии 15 см. 







Витебск: +375 (212) 60-60-14; +375 (29) 219-31-45
Минск: +375 (33) 388-44-10
Брест: +375 (29) 286-96-41
Гомель: +375 (33) 640-00-44
Гродно: +375 (33) 390-41-32
Могилёв: +375 (33) 390-12-90
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