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[image: http://www.siliconi.it/foto/NOR/silicone_extra_anonimo_129_1.jpg]Силиконовый спрей-смазка для ниток, пряжи, игл швейных и вышивальных машин, катушек.

Для профессионального использования! 

Объем: 500 мл.
 
Свойства:
· значительно снижает брак при вышивании;
· улучшает скользящие свойства ниток;
· уменьшает частоту обрыва ниток;
· предохраняет нить от скручивания;
· защищает металлические детали машин от окисления;
· защищает иглы и режущие ножи от прилипания клея, нитей и т.д.;
· не оставляет следов на ткани;
· обладает антистатическими свойствами;
· без цвета;
· без запаха.


Способ применения:
· Нанести смазку на нитки или ткань.
· После пропитки нитей подождите несколько минут до их высыхания.
· Если смазка используется для облегчения продвижения ткани, то ожидать высыхания смазки не нужно.
· Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.





Витебск: +375 (212) 60-60-14; +375 (29) 219-31-45
Минск: +375 (33) 388-44-10
Брест: +375 (29) 286-96-41
Гомель: +375 (33) 640-00-44
Гродно: +375 (33) 390-41-32
Могилёв: +375 (33) 390-12-90
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