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Спрей для очистки резиновой ленты проходного дублирующего пресса.
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Для профессионального использования! 

Объем: 400 мл.
 
Свойства:
· удаляет с ленты клей, масло, нагар;
· обладает антиадгезивными свойствами - после обработки предотвращает загрязнение ленты.

Способ применения:
· Встряхните аэрозоль перед применением. 
· Распылите продукт на расстоянии 15-20 см от очищаемой поверхности, удерживая баллон в вертикальном положении.
· Протрите очищенную поверхность тканью.
· Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. 








Витебск: +375 (212) 60-60-14; +375 (29) 219-31-45
Минск: +375 (33) 388-44-10
Брест: +375 (29) 286-96-41
Гомель: +375 (33) 640-00-44
Гродно: +375 (33) 390-41-32
Могилёв: +375 (33) 390-12-90
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