Клей TAKTER 650


[image: https://nevigla.ru/images/004/896/240/4896240/990xnoinc/650-640x640.png]Клей-спрей временной фиксации для вышивки, кроя и шитья. Предназначен для поддержания натяжения ткани при вышивании и для фиксации лекал на материале при раскрое.

Для профессионального использования! 
Рекомендован для фиксации легких тканей. 

Объем: 500 мл.
 
Свойства:
· значительно снижает брак при вышивании;
· долгое время не засыхает;
· надежно фиксирует ткань и крой;
· позволяет многократно отклеивать-приклеивать материал;
· не оставляет следов на ткани;
· не имеет запаха и цвета;
· не разрушает озоновый слой.
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Способ применения:
· Встряхните аэрозоль перед применением. 
· Распылите небольшое количество клея на флизелин, на детали кроя или аппликации на расстоянии 30 см.
· Зафиксируйте материал.
· Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. 








Витебск: +375 (212) 60-60-14; +375 (29) 219-31-45
Минск: +375 (33) 388-44-10
Брест: +375 (29) 286-96-41
Гомель: +375 (33) 640-00-44
Гродно: +375 (33) 390-41-32
Могилёв: +375 (33) 390-12-90
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